<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QFN45P300X300X85-21T170">
<description>20-QFN, 0.45 mm pitch, 3.00 X 3.00 X 0.85 mm body, 1.70 X 1.70 mm thermal pad
&lt;p&gt;20-pin QFN package with 0.45 mm pitch with body size 3.00 X 3.00 X 0.85 mm and thermal pad size 1.70 X 1.70 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="DREHGEBER">
</package>
<package name="SLIDER">
</package>
<package name="POTI">
</package>
<package name="PROGPIN">
</package>
<package name="12832_OLED">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATTINY84A">
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="PA5"/>
</symbol>
<symbol name="DREHGEBER">
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="COM"/>
<pin name="SW+"/>
<pin name="SW-"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="SLIDER">
<pin name="1"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="POTI">
<pin name="1"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="PROGPIN">
<pin name="!RST"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
<symbol name="12832_OLED">
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATTINY84A">
<description>8-bit
Microcontroller
with 2K/4K/8K
Bytes In-System
Programmable
Flash</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATTINY84A"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN45P300X300X85-21T170">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="8 21"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DREHGEBER">
<description>DREHGEBER</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DREHGEBER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DREHGEBER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="B"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="C"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="M1 M2"/>
<connect gate="G$1" pin="SW+" pad="S"/>
<connect gate="G$1" pin="SW-" pad="W"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SLIDER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SLIDER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SLIDER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="G1 G2 G3 G4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="POTI">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="POTI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="POTI">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="M1 M2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PROGPIN" prefix="CON">
<description>Programming port</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PROGPIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PROGPIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RST" pad="!RST"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND P$7 P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="MISO"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="MOSI"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="CLK"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="VDD"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="12832_OLED" prefix="DISP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="12832_OLED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="12832_OLED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
