<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
<package name="QFN28-ML_6X6MM">
<description>&lt;b&gt;QFN28-ML_6X6MM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.microchip.com .. 39637a.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ENC28J60">
<pin name="VCAP" direction="in"/>
<pin name="VSS" direction="in"/>
<pin name="CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="!INT" direction="out"/>
<pin name="NC*" direction="out"/>
<pin name="SO" direction="out"/>
<pin name="SI" direction="in"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="!CS" direction="in"/>
<pin name="!RESET" direction="in"/>
<pin name="VSSRX" direction="in"/>
<pin name="TPIN+" direction="in"/>
<pin name="TPIN-" direction="in"/>
<pin name="RBIAS" direction="in"/>
<pin name="VDDTX" direction="in"/>
<pin name="TPOUT-" direction="out"/>
<pin name="TPOUT+" direction="out"/>
<pin name="VSSTX" direction="in"/>
<pin name="VDDRX" direction="in"/>
<pin name="VDDPLL" direction="in"/>
<pin name="VSSPLL" direction="in"/>
<pin name="VSSOSC" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="in"/>
<pin name="OSC2" direction="out"/>
<pin name="VDDOSC" direction="in"/>
<pin name="LEDB" direction="out"/>
<pin name="LEDA" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ENC28J60" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Stand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39662c.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ENC28J60"/>
</gates>
<devices>
<device name="SP" package="DIL28-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="NC*" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="ENC28J60/SP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1084619"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="96K3661"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="" package="QFN28-ML_6X6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="!INT" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKOUT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDA" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="LEDB" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="NC*" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="OSC2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="RBIAS" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SI" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SO" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="TPIN-" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT+" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="TPOUT-" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCAP" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDOSC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDPLL" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDRX" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDTX" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSOSC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSPLL" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSRX" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSSTX" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
